**SICAKLIK VE NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAME**

01- Dijital Olmalıdır.

02- LCD ekranlı olmalıdır.

03- İç : -50°C . . . +70°C / Dış : -50°C … +70°C sıcaklık ölçebilmelidir.

04- İç ve dış ortam sıcaklığını ölçebilmelidir.

05- Ekran çözünürlüğü sıcaklık için 0,1 ºC olmalıdır.

06- Sıcaklık hassasiyeti : ±1ºC olmalıdır.

07- Nem ölçüm aralığı :%10 . . . %99 rh olmalıdır.

08- Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.

09- Nem hassasiyeti : ± % 5 olmalıdır.

10- Min – Max Değer hafızası olmalıdır.  
11- Saat ve tarih göstermelidir.  
12- Saatlik alarmı ve saat başı alarmı özelliği olmalıdır.

13- °C ve °F birimlerinden herhangi birisi ile ölçüm yapılabilmelidir.

14- Sensör kablo uzunluğu 150 cm olmalıdır.

15- Ağırlığı 125 gramdan fazla olmamalıdır.

16- Sensör kablosu isteğe bağlı olarak çıkartılabilmelidir.

17- Güç kaynağı 1 adet AAA pil olmalıdır.

18- Duvara asılabilmeli veya ayakları ile masa üstü kullanılabilmelidir.  
19- Cihaz 100 x 100 x 20 mm ölçülerinde olmalıdır.